|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  Начальник лагеря с дневным пребыванием детей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Крюкова А.В.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023\_ года\_\_ | **УТВЕРЖДАЮ**  Директор МБОУ «Амвросиевская  школа № 5» Амвросиевского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В. Парафейник «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023\_ года |

**Инструкция по пожарной безопасности для работников школьного лагеря**

**1. Общие требования**

1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требо­ваниями правил пожарной безопасности в РФ и являет­ся обязательным документом по охране труда в лагере.
2. Все работники допускаются к работе только после прохож­дения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответст­вии с порядком, установленным руководителем.
3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки прове­дения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в жур­нале инструктажей по охране труда для работников лагеря.
4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожар­ной безопасности, несут уголовную, административную, дисцип­линарную или иную ответственность в соответствии с действую­щим законодательством.

**2.Организационные мероприятия**

**по обеспечению пожарной безопасности**

1. Во всех помещениях на видных местах должны быть раз­мещены таблички с телефоном пожарного вызова (01,112), также таб­лички с фамилиями ответственных за противопожарное состояние помещения.
2. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации лагеря с дневным пребыванием при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения первичных средств огнетушения. Планы эвакуации должны быть согласованы с органами госпожнадзора.
3. На территории учреждения должны быть указаны места сбора отходов и мусора и таблички, запрещающие разводить кост­ры или сжигать мусор. Отходы горючих материалов, опавшую ли­ству и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с терри­тории.
4. Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загро­мождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуа­ционные входы допускается запирать только изнутри на легко от­крывающиеся запоры, задвижки.
5. Запасные выходы должны быть оборудованы световым указателем (светящиеся буквы, надписи на зеленом фоне). На сте­нах коридоров должны быть указатели расположения запасных вы­ходов.
6. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.
7. В помещениях должны иметься средства первичного туше­ния огня (огнетушители из расчета 2 шт. на 50 кв. м. площади по­мещения), В коридорах длиной 20 м и более, необходимо иметь два огнетушителя (по концам коридора).
8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных мес­тах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых

солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.9. При загорании электропроводки до ее обесточивания при­менять только углекислотные или порошковые огнетушители.

1. Электросветильники должны быть закрыты колпаками.
2. По окончании работы работники лагеря должны тщатель­но осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть.
3. Неисправные электросети и электрооборудование не­медленно отключить до приведения их в пожаробезопасное со­стояние.

**3. Запрещается**

1. Разводить костры, сжигать мусор на территории лагеря.
2. Курить в помещениях учреждения.
3. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.
4. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электро­приборы.
6. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.
7. Проводить огневые, электросварочные и другие виды по­жароопасных работ в здании учреждения при наличии в помеще­ниях людей.

С инструкцией ознакомлены: